구서쌍용 스윗닷홈 공사범위

1. 공사범위

1) 아파트 외벽.

(외부 도색 색조는 현재색으로 견적하나 착공 전 입주자대표회의에서 최종 결정한다)

2) 옥상 - 외부 바닥면 및 벽면 에폭시 방수.

3) 지하주차장 - 바닥면은 2mm로 하되 코너링부분 앞뒤 3M(내부 기준)는 3mm로 한다.

(현재바닥 참고하며 두께 측정 검사 진행함).

벽면 및 천장

트렌치 에폭시 방수작업

그래픽- 주차장 입구 그래픽 작업

사각 벽면 기둥에 숫자표시(현재는 없음)

주차 바닥면 및  벽면에 장애인 표시-4칸, 주행 화살표 표시

4) 전층 E/V실 무늬코트 도장.

5) 2개 라인 계단 창, 복도 창 실리콘 코킹작업

6) 경비실 내, 외부 및 옥상 에폭시 방수

7) 관리사무소(주민공동시설) 내, 외부(렉산 시트 코킹)도색 및 옥상 에폭시 방수

8) 펌프 실 바닥 우레탄 작업

9) 기타

① 지하주차장 램프 구간 바닥 도료(시멘트 먼지 발생 제거)

③ 철물 : 외부 가스관(주 배관 포함) 및 내부 가스배관

내, 외부 방화문(2짝-9개, 1짝-65개)

지하1,2층 유수검사 장치실, 공조기 도색(옥상 2대, 지하 4대)

상수도 멘홀 및 지하수 멘홀 덮개

1층 세대 주변의 작업구 덮개 10개 외 철물 일체

④ 1호 측 외벽의 배기관 철거

⑤ 전기실, 발전실의 주차장 측 내벽

⑥ 동쪽 담장 벽면 및 서쪽 옹벽 내부 (동쪽담장 기초면 크랙보수 후 에폭시 방수 작업)

⑦ 2개 라인의 현관 지붕 방수 (1,2호 라인는 슁글 지붕)

⑧ 파고라(평상포함) 2기 및 나무벤치 4개

⑨ 주차장 입구 아스콘 철거 후 재시공 후 차선 도색

⑩ 지하층 방수 (15여 곳)시공계획서에 시공방법제출

⑪ 세대 샷시 실리콘작업(별도견적) 및 내부 벽면 도색은 신청세대에 한해 작업

2. 공사자재 선정

KS제품 1급 중에서(제비표, KCC, 노루표, 조광) 시공사에서 선정

구서쌍용 스윗닷홈 아파트 입주자 대표회의