공사범위 세부사항: 1개동 89세대 건물 (15.339.23㎡) 및 부대시설의 도장 공사 외

목 록	내 역	비 고
건물외벽	건물 외벽 전체 크랙보수, 누수부분 보수 후 전면 재도장 P.C.판 죠인트 부위 보수 및 코킹시공
건물 옥상부분	외부 바닥면 및 벽면 전체 크랙보수, 누수부분 보수 후 우레탄 방수 방수에 문제가 없게 한다.
관리사무소	내부 크랙보수 및 도장, 렉산 코킹작업, 철물 재도장, 옥상 우레탄 방수
경비실	내, 외부 크랙보수 및 도장, 옥상 우레탄 방수
전기실, 발전실	주차장측 벽면 도장
펌프실	바닥 우레탄 도장
부대시설	정자(2개) 및 의자(5개) 도장 (평상, 의자는 에나멜 도장)
지하주차장 (B1,B2)	바닥 균열 및 누수부분 보수, 요철부분 보수 후 전면 에폭시 재도장. 바닥면은 2mm로 하되 1층 코너링부분 앞뒤 4M(줄눈까지)는 3mm로 한다. 벽체 및 천장의 균열, 누수부분 보수, 방수작업 후 전면 재도장. 배수로 요철부분 보수 후 에폭시 방수 (벽체 1M는 낙서방지용 페인트) (주차선,기둥 숫자표시,진입로표시,바닥 및 벽면에 장애인 표시4석외 일체)	두께측정 검사 진행함
주차장 램프	시멘트 먼지발생 제거용 도료 및 논 슬립으로 시공 (B1->B2 구간)
담장 및 옹벽	동쪽 외부 및 서쪽 내부 도장 (동쪽담장 기초부분 크랙보수후 우레탄 방수) 담장 내부의 인조석 일부(낙서방지용 페인트)
철물일체	공조기 - 지하1,2층 4대, 옥상 2대 (총 6대) 방화문 - 지하층 및 옥상 등 방화문 전체.(1짝-65개, 2짝-10개) 철재함 - 유수검지 장치실(2) 기타 - 가스관일체, 상수도함, 지하수함, 1층 세대 작업구 덮개 10개 외 일체
계단창, 복도창	1,2라인 및 3,4,5호 라인의 실리콘 코킹작업 (대로변 B1 갤러리 창틀 포함)
승강기 전실	전층의 E/V 전실 무늬코트 재도장 (3~5라인 B1 계단 부분 도장 3㎡ )
지하주차장 방수	지하1,2층 18여 곳 방수작업	평면도표시
기타	1호측 외벽의 배기관 철거 주차장 입구 아스콘 보수(덧방) 후 도색 - 2곳 2개 라인 현관 지붕 방수 (1,2호 라인은 슁글. 전체 6㎡) 지하주차장 및 관리사무소 채광창, 환기창 5개 실리콘 코킹작업
세대분	창틀 실리콘 코킹작업 및 베란다 도장은 신청세대에 한한다. 베란다 도장의 재료는 친환경재료로 한다.	별도 견적