[별첨]

부위별 교체대상 소요 유리 현황(B동)

최종 점검일 2016. 3. 28(스티커 표식위치)

구분 층	현재설치수량		18T복층유리 (진공파손)			19T철망입 복층유리 (진공파손)		비고
	대중	소	대 1200*2000	중 1200*1270	소 1200*350	중 1200*1270	소 1200*350
1			2
2	16	17			1
3	16	17			2
4	16	17			2
5	16	17		1			1
6	16	17			3	1
7	16	17		1	6	2
8	16	17			3		1
9	16	17						확인불가
10	16	17			5	2		확인불가
11	16	17			3	2
12	16	17		1	5	2	1
13	16	17			9	2
14	16	17			4	1	1
15	16	17				2	1
합계	224	238	2	3	43	14	5	67

※ 유리규격 및 수량은 다소 차이가 날 수 있으므로 반드시 현장 실측 확인 후 제작 및 설치하여야 함.

부산피프존관리사무소